党支部活动阵地建设项目技术规格书

1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司党支部活动阵地建设项目承包的技术要求。
1.2承包方提供的施工及材料应完全遵循本技术规格书的要求。
2.项目内容、工期、主要材料
2.1 本项目为神华黄骅港务公司党支部活动阵地建设，并对支部委员会职责、党的发展历程、入党誓词、党支部活动展板、党支部档案等相关内容进行设计安装。具体详见2.4。
2.2项目施工程序：提交设计方案→设计安装→项目验收。

2.3项目工期：合同签订后5天完成设计方案，15天完成室内布置安装及验收。以上合计总工期20天。
2.4党支部活动阵地建设项目主材清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	一
	党建

	1
	党建背景墙隔断
	2.9*5m
	m2
	14.5
	轻钢龙骨、石膏板造形/红色铝塑板/吸音板组合/灯带虚光

	2
	亚克力标识字（共筑中国梦）
	60cm
	个
	6
	含一个党徽

	3
	廉政建设发展历程
	2.9*5m
	m2
	14.5
	轻钢龙骨、石膏板造形/红色铝塑板组合/灯带虚光

	4
	廉政亚克力标识字制作
	30cm
	个
	16
	

	5
	廉政文字内容
	2.9*5m
	m2
	14.5
	1cmPVC写真展板

	6
	荣誉墙造形
	2.9*7m
	m2
	20.4
	奥松板框架造形/红色铝塑板边框/聚脂白饰面

	7
	荣誉墙亚克力标识字
	30cm
	个
	3
	

	8
	党史背景墙造形
	2.9*8m
	m2
	23.2
	石膏板造形/红色铝塑板组合/灯带虚光

	9
	党史文字标识
	2.9*8m
	m2
	23.2
	1cmPVC写真展板

	10
	4组档案柜
	2.6*2.5m
	m2
	6.5
	

	11
	一报三刊造形
	
	
	
	细木工造形面粘铝塑板

	12
	一报三刊展板
	2.4*1.2m
	m2
	2.88
	1cmPVC写真展板

	13
	一报三刊等亚克力标识字
	30cm
	个
	30
	

	14
	党支部墙职责墙面造形
	2.9*4.2m
	m2
	12.2
	石膏板造形/红色铝塑板组合/灯带虚光

	15
	党支部和支部委员会职责展板
	1.2*2.4m
	m2
	2.88
	1cmPVC写真展板

	16
	入党誓词展示墙造形
	
	m
	8
	细木工造形面粘铝塑板

	17
	展示墙造形
	
	个
	4
	石膏板立体造形面

	18
	展示墙造形画面
	2.4*1m
	块
	4
	1cmPVC写真展板

	19
	入党誓词等展示墙喷绘贴墙背景画面
	2.5*5m
	m2
	12.5
	

	20
	党旗造形墙
	2*4m
	m2
	8
	石膏板立体造形面

	21
	立体宣传党旗画面
	2*4m
	m2
	8
	1cmPVC写真展板

	二
	道德讲堂、国学讲堂

	1
	道德讲堂主台造形
	
	m2
	7.8
	大心板打底/烤漆面板订制

	2
	道德讲堂喷绘画面
	2.8*4m
	m2
	11.2
	

	3
	道德讲堂立体亚克力标识字
	60cm
	个
	4
	

	4
	石膏板造形假墙
	2.9*7m
	m2
	20.4
	石膏板造形粘贴壁纸饰面

	5
	宣传展板
	2.4*7m
	m2
	16.8
	1cmPVC写真展板

	6
	国学背景墙造形及喷布
	2.9*5m
	m2
	14.5
	石膏板造形粘贴布画

	7
	国学背景墙两侧漏空雕花
	2.9*1m
	m2
	5.8
	

	三
	其它

	1
	穿线
	
	m
	350
	

	2
	欧普筒灯
	
	个
	26
	


备注：工程量以现场实测为准，设计安装所涉及到的材料数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。以上材料质量不得低于表中要求。
3.项目要求
3.1施工进场前按发包方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
3.2承包方严格遵守发包方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.项目验收和质量保证
4.1项目完工后承包方会同发包方项目主管部门进行预验，通过观看整体效果、查看材料质量确保项目效果与合同承诺一致。
4.2售后服务：项目验收合格后1年内，在保修期内发生材料断裂、开胶等情况承包方均应免费解决维修。
