神华黄骅港务公司2018-2019年拖轮消防设施器材维保项目技术规格书
一、消防设施器材维修范围
公司拖轮消防设施器材维保项目主要包括：11条拖轮灭火器约260具、消防栓约48个、消防箱约48个等消防设施器材的日常维护保养、年检、应急抢修以及部分消防泡沫的回收、检测、更新。

二、消防设施器材维修要求及项目
（一）消防设施器材维修要求、说明
1.需要维修的灭火器按照要求进行冲压、换粉、刷漆，检验合格后粘贴合格证、提供船级社认可证书。

2.灭火器维修返回后按照原位置摆放到位。

3.其他消防器材不能现场修复需返厂维修的,拆除后要安装备用器材。

4.接到业主通知后,对消防泡沫液的回收、检测、更新应在72小时内完成，附有出厂合格证、检验标签、并符合船级社行业要求。
5.应急服务：船舶出现急需维修等情况后，接到业主通知维修单位要在2小时内赶到现场进行应急处理。
6.保养维护中所需的耗材、工具等费用包含在报价中，业主不再另行支付。
7.维护保养质量要达到国家消防行业标准要求，因保养维修不到位影响正常消防应急，要承担相关责任。

8.维修单位服务时应严格遵守业主有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

9.为确保消防安全，各类消防器材的维修根据业主需求，杜绝集中维修，原则上分批安排。

10.维修质保期一年，一年内出现维修质量问题免费维修。

（二）拖轮消防设施器材维保报价单
	序号
	年份
	设施器材名称
	维修数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	2018年
	5KGCO2灭火器
	50
	具
	
	
	

	2
	
	7KGCO2灭火器
	45
	具
	
	
	

	3
	
	5KG干粉灭火器
	139
	具
	
	
	

	4
	
	6KG干粉灭火器
	13
	具
	
	
	

	5
	
	45KG舟车灭火器
	6
	具
	
	
	

	6
	
	船舶泡沫灭火剂
	10M3
	M3
	
	
	水成膜泡沫

	1
	2019年
	5KGCO2灭火器
	50
	具
	
	
	

	2
	
	7KGCO2灭火器
	45
	具
	
	
	

	3
	
	5KG干粉灭火器
	139
	具
	
	
	

	4
	
	6KG干粉灭火器
	13
	具
	
	
	

	5
	
	45KG舟车灭火器
	6
	具
	
	
	

	6
	
	船舶泡沫灭火剂
	30
	M3
	
	
	水成膜泡沫

	合计
	
	





