神华上航疏浚有限责任公司神华交通轮码头维修项目采购密封比价文件
一、报价人资质要求
1、报价人在中华人民共和国注册，具有独立法人资格，注册资金在800万元（含800万）以上；
2、经营范围包括建筑工程、建筑安装相关；
3、本项目不接受联合体投标。
二、报价书需提供内容
1、报价方资质证明文件。
1）法人营业执照副本复印件（加盖公章）。
2）法人身份证复印件（加盖公章）。
3）不少于2项与本项目施工内容类似的业绩证明材料合同（加盖公章）。
4）投入到本项目的组织架构（加盖公章）。
2、报价单:报价单按照相关规范编制，包含总价及各分项单价。
三、报价文件的编制及提交
1、报价文件由报价人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。
2、报价文件须由报价单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。
3、报价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。
4、报价文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；报价文件中的各种资质证明材料应一并装订。
5、报价文件一式2份（正本、副本各1份，并各加盖“正本、副本”印章），装订成册，不得活页，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。
6、所有报价文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。
7、所有报价文件需委派专人送至神华上航疏浚公司工程部。
8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致报价文件丢失或损坏，比价方将不承担任何责任。
9、报价文件的修改与撤回
1）、在报价截止时间以后，不能更改报价文件。
2）、报价文件送达以后，如果报价方提出修改或撤标要求，应至少在报价截止时间前两天将书面申请送达比价方，但不退还报价文件。
10、报价单均以人民币报价。


四、采购项目范围及技术要求
1、项目概况：
 本次维修项目涉及混凝土修复、栏杆除锈刷漆、钢梯制作及加工、电箱的拆除及更换等，具体内容见下表。
	项目工程量清单

	序号
	维修位置
	维修项目
	规格
	单位
	单位
	维修要求

	1
	护轮坎
	破损处
	0.24m*0.23m*12.20m
	0.68
	方
	1较大破损处，凿除上部破损混凝土，后支模成槽，涂抹环氧树脂，浇筑C30细石混凝土。
2 较小破损处先凿除上部破损混凝土，基槽要求至少10厘米深，涂抹环氧树脂，后浇筑M10号环氧树脂砂浆。

	
	
	裂缝
	
	
	
	环氧砂浆补缝，压光。

	
	
	刷漆
	0.24m*0.23m*200m
	140
	平方米
	打磨掉原面漆，原色刷漆底漆两度、面漆一度。（原蓝白相间漆）

	2
	码头二层
	栏杆
	原样恢复
	28.8
	延米
	码头二层栏杆锈蚀严重需要更换，用直径10cm壁厚4mm，304工业不锈钢按照原样换新，共6处，尺寸4.8m×1.05m，5根立柱，2条横梁。

	
	
	栏杆底座
	15cm*15cm
	30
	处
	打磨表面锈迹，通过电焊将预埋件与新换栏杆连接，建议底部焊接斜拉，增加牢固性，底座需刷漆处理。

	3
	橡胶护舷
	螺栓补齐
	原标准
	6
	根
	码头侧方橡胶护舷螺栓掉落，共两处，补齐6根螺栓，尺寸u36mm*12cm（具体尺寸现场确定）。

	4
	钢梯
	钢梯台阶
	20cm*60cm
	14.4
	平方米
	拆除钢结构重新制作更换按原样安装，电焊处刷漆处理。

	
	
	钢梯边板
	0.20m*2.4m
	11.52
	平方米
	拆除钢结构重新制作更换按原样安装，电焊处刷漆处理

	
	
	钢梯入口护轮坎角铁
	8cm*300cm
	2.88
	平方米
	拆除钢结构重新制作更换按原样安装，电焊处刷漆处理

	
	
	栏杆刷漆
	标准
	210
	延米
	除去表面面漆，面漆两度,包括码头面栏杆180m，直梯栏杆30米。（蓝漆）

	
	
	电缆箱
	参照拖轮码头
不锈钢电缆箱
	3
	个
	码头电缆箱2个，尺寸75cm*55cm*105cm，使用2mm不锈钢制作接电口防雨罩。码头入口总闸箱1个，修理箱门、底座角铁，除去表面锈迹，底漆一度，面漆一度，做于码头墙的连接固定。另每个电缆箱配备防水帆布罩，路灯一处不亮，码头照明系统异常跳电，查找原因，修理。

	
	
	系缆桩
	
	12
	个
	除去表面面漆，面漆一度（黑漆）




五、开标
1、开标会议由比价方确定时间、地点、方式。
2、报价文件有下列情况之一者将视为无效。
1)、报价文件未按规定标注、密封。
2)、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。
3)、任何不完整或不满足比价要求的报价书。
3、 开标时，比价方有权就比价文件中含混之处向报价方提出询问或澄清要求。
六、评标标准
评标办法、评标程序
1、首先对报价文件的符合性、完整性和有效性进行评审，不合格的按废标处理。
2、对报价人的各项指标进行量化、汇总，并按投标金额作为依据进行高低排序，确定中的项目投标人。
七、质量标准：采购质量标准： 合格  。
八、合同价款与支付
1、合同价款
本合同价款按照双方约定方式确定。
2、采购项目预付款
甲方向乙方预付采购项目款的时间和比例：本工程无预付款。
3、采购项目款支付
1）双方约定的采购项目款（进度款）支付的方式和时间：采购项目竣工验收合格后一次性支付合同总造价的95%,留总造价的5%作为工程质量保修金，保修期满后14日内一次结清，但不计利息。

神华上航疏浚有限责任公司
2018年4月3日
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