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一、故障现象
1.一台巴可RLM-W12投影仪启动后，风扇正常运转，从镜头中观察，只有微弱光线反射出来。
2.两台巴可投影仪和反光板位置均发生偏移，需要重新进行位置调整和画面融合。
[bookmark: _GoBack]二、工作任务
1.维修一台巴可RLM-W12投影仪反光板。
2.更换两只巴可RLM-W12投影仪灯泡。
3.在维修一台巴可RLM-W12投影仪反光板和更换两只巴可RLM-W12投影仪灯泡完毕后，重新融合两台巴可RLM-W12投影仪画面。
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