2018年新建消防站标识标牌明细表
	序号
	位置
	
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1 
	楼顶
	[image: IMG_256]
	楼顶大字
	2200mm*2200mm*12个
	㎡
	[bookmark: _GoBack]58.08 
	
	
	铁壳灯点发光字，灯点间距小于2cm，钢结构框架(结构安装于楼顶抗风十级，基础打梁或是加配重墩)

	2 
	
	[image: IMG_257]
	楼体侧单位名称
	1100mm*1100mm*8个
	㎡
	9.68 
	
	
	铁壳灯点发光字，灯点间距小于2cm，钢结构框架（安装于楼体侧墙）

	3 
	车库门
	[image: IMG_258]
	7个车库喷号（1-7数字各两套）
	1000mm*1000mm
	套
	14.00 
	
	
	漏板专用板材

	4 
	一楼
	[image: IMG_259]
	一楼文化墙
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻、3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力UV数码机背喷画面

	5 
	一楼
	[image: IMG_260]
	一楼文化墙
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻、3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力UV数码机背喷画面

	6 
	
	[image: IMG_261]
	门牌50个
	155mm*320mm
	块
	50.00 
	
	
	铝型材弧形烤漆丝印

	7 
	监控室
	[image: IMG_262]
	出警线路图
	1500mm*3500mm
	块
	1.00 
	
	
	35mm铝型材边框+5mmPVC板+高清喷绘画面

	8 
	
	[image: IMG_263]
	管理规定
	600mm*900mm
	块
	29.00 
	
	
	玻璃雕刻加工，双层，画面为高清喷绘画面

	9 
	
	[image: IMG_264]
	岗位职责牌
	40cm*60cm
	块
	12.00 
	
	
	玻璃，双层，画面为写真面

	10 
	二楼
	[image: IMG_265]
	楼道西侧墙面（造型墙）
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻+3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力材质UV数码机背喷画面

	11 
	二楼
	[image: IMG_266]
	楼道西侧墙面（造型墙）
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻+3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力材质UV数码机背喷画面

	12 
	二楼
	[image: IMG_267]
	楼道西侧墙面（造型墙）
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻+3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力材质UV数码机背喷画面

	13 
	二楼
	[image: IMG_268]
	楼道西侧墙面（造型墙）
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻+3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力材质UV数码机背喷画面

	14 
	二楼
	[image: IMG_269]
	楼道西侧墙面（造型墙）
	5000mm*1800mm
	套
	1.00 
	
	
	20mmPVC雕刻+3mm亚克力雕刻，文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力材质UV数码机背喷画面

	15 
	二楼
	[image: IMG_270]
	学习培训园地
	3600mm*1200mm
	套
	5.00 
	
	
	铝型材展牌（内容待定）

	16 
	
	[image: IMG_271]
	楼梯转角墙
	4200mm*1500mm
	套
	1.00 
	
	
	细木工铺底，24C铝塑板铺面、10+3水晶字

	17 
	
	[image: IMG_272][image: IMG_273]
	楼道东侧封面（展板）
	2200mm*1000mm
	套
	1.00 
	
	
	玻璃雕刻加工，双层，画面为高清喷绘画面

	18 
	主厅
	[image: IMG_274]
	落地索引牌
	2400mm*1100mm*1180mm
	套
	1.00 
	
	
	360厚铝型材、汽车烤漆、切割、折变、打磨、焊接、丝印

	19 
	
	[image: IMG_275]
	组织结构图
	1200mm*2400mm
	块
	1.00 
	
	
	35mm铝型材边框+5mmPVC板+高清喷绘画面

	20 
	餐厅
	[image: IMG_276]
	餐厅文化
	600mm*900mm
	块
	20.00 
	
	
	玻璃雕刻加工，双层，画面为高清喷绘画面

	21 
	楼梯墙面
	[image: IMG_277]
	楼梯文化
	6500mm*1800mm
	套
	2.00 
	
	
	20mmPVC雕刻+3mm亚克力雕刻+UV喷绘文字为3+10亚克力雕刻，图片为亚克力材质UV数码机背喷画面

	22 
	车库
	[image: IMG_278]
	消防车操作规程、消防车简介绍
	500mm*800mm
	套
	12.00 
	
	
	玻璃雕刻加工，双层，画面为高清喷绘画面

	
	合计
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