黄骅港工作船、多用途码头工程
增加工艺设备项目安全设施设计专篇技术要求
1、工程概况
黄骅港工作船、多用途码头工程是黄骅港一期工程的组成部分，位于黄骅港一期工程南侧，相距400米，码头长378米，宽35米，码头前沿水深 -12米，可以同时停靠两艘1.5万吨级散杂货船或停靠一艘3.5万吨级散杂货船。于2000年7月开始建设，本项目充分利用有效的岸线资源，具有良好的经济效益和社会效益。黄骅港一期工程于2004年12月份已由国家发改委组织验收，工作船、多用途码头作为一期工程遗留项目，2003年配备设备16吨门机2台，在地方政府的关心支持和多方努力下，顺利地于2006年10月开始重载试车，2014年底通过省交通运输厅组织的竣工验收，竣工决算1.76亿元。
黄骅港工作船、多用途码头工程增加工艺设备项目为2006年和2009年各配备25/40吨门机2台（共增加4台），新增4台门机制造厂家均为中国长江航运集团红光港机厂。
按照国家关于安全评价有关法律法规开展黄骅港工作船、多用途码头工程增加工艺设备项目安全设施设计专篇工作，满足安全主管部门关于安全设施设计专篇要求。
[bookmark: _GoBack]2、报价要求：黄骅港工作船、多用途码头工程增加工艺设备项目安全设施设计专篇控制价6.56万元，此费用包含项目现场勘查、报告编制、会议审查及专家咨询费等全部费用。
时间要求：中标签订合同后40天内完成全部工作。
