密封比价文件
我公司以密封比价采购方式进行神华上航疏浚有限责任公司水深测量设备采购工作，请按以下要求于2018年11月14日（星期三）上午11:00前将报价文件密封送至我公司。

一、拟采购项目一览表

	序号
	名称
	型号
	数量
	规格参数

	1
	双频测深仪
	Odom Echotrac
 MKⅢ
	1套
	1.工作频率：高频100kHz-750kHz，低频 10kHz–50kHz。
2.分辨率0.01m。
3.测深范围0.2-1500m.
4.精度：高频200Hz  0.01m±0.1%水深，低频33kHz  0.1cm±0.1%。
5.可接电脑、波浪补偿器、声速仪，配备可调直流稳压电源（输入220V，输出0-30V)。

	2
	换能器
	/
	1台
	200/24KHZ-4/20。

	3
	信标机
	/
	1套
	1.精度：水平精度±(0.30m+1ppm) RMS ±(1.0ft+1ppm)，垂直精度±(0.50m+1ppm) RMS±(1.6ft+1ppm)。
2.防水防尘：防水防尘等级IP67。
3.数据输出更新率1Hz,2Hz,5Hz,10Hz。
4.配备可调直流稳压电源（输入220V，输出0-30V)。

	4
	甚高频
	/
	2台
	1.射频输出功率：25W，可减少至1W；
2.频率灵敏度：<±1.5KHz。

	5
	手持对讲机
	/
	2台
	1.频道数量16-18。
2.通信距离1-5km。
3.频率400-470MHz。
4.功率5W-10W。

	6
	笔记本电脑
	/
	3台
	1.操作系统：专业版64位。
2.CPU型号：intel第八代酷睿处理器i5以上级别。
3.CPU速度：不低于2.0GHz。
4.CPU核心数：4核以上。
5.显卡：独立显存不低于2GB。
6.内存容量：8GB。
7.固态硬盘：不低于512GB。
8.屏幕不低于13英寸，物理分辨率大于1920*1080。

	7
	台式电脑
	/
	1台
	1.操作系统：专业版64位。
2.CPU型号：intel第八代酷睿处理器i7以上级别。
3.CPU速度：不低于3.0GHz。
4.CPU核心数：6核。
5.显卡：独立显存不低于6GB。
6.内存容量：16GB(可扩展32G)。
7.硬盘：机械硬盘500GB+固态硬盘256G。
8.显示器不低于20英寸，物理分辨率不低于1920*1080。

	8
	汽油发电机（附带附属电缆等）
	
	1台
	1.输出功率：3kw。
2.输出电压：220V。

	9
	羊角锤
	/
	1把
	材质：不锈钢材质。

	10
	盒尺
	/
	1个
	1.量程：50m。
2.材质：皮质。

	11
	线坠
	/
	1个
	1.重量：<500g。
2.材质：黄铜。
3.直径：20-40mm。
4.线长：>5m。

	12
	工具袋
	/
	1个
	1.材质：帆布。
2.容积：5L。

	13
	望远镜
	/
	1个
	倍数：双筒10倍。

	14
	斜口钳
	/
	4个
	材质：不锈钢材质。


二、与采购项目相关的要求

1、本次密封比价为整体采购，密封比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用（含税价），定标后不再增补任何费用。

2、交货期：中标后按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3、供货地点：河北省沧州市渤海新区神华上航疏浚有限公司。

4、密封比价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效密封比价响应）
（1）、投标人在中华人民共和国注册，具有独立法人资格，注册资金达到50万以上（包含50万）；

（2）法定代表人为同一个人的两个及以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本次招标中同时出现;

（3）所有报价单位营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）等文件均须在有效期内，社会信誉良好；

（4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、密封比价响应供应商必须提供产品的质量保证说明。密封比价响应供应商提供的制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且在提供成品时提供除电脑外所有关键测量设备的检验、率定文件。

6、密封比价文件的组成

文件须包括：（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

1）法人授权委托书（报名单位须保证委托人联系方式畅通，后期招标人涉及询比价事宜均与此联系人进行联系，若因委托人联系方式不畅通造成的一切后果均由报名人承担）。

2）密封比价响应书。

3）营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一）等复印件，且均须在有效期内（加盖公章）。

4）被授权代表的身份证有效复印件（加盖公章）。

5）报价一览表。

6）投标项目简要说明一览表。

7）规格技术参数偏离表。

8）售后服务计划。

9）密封比价响应产品的彩图。
10）以上文件须按前述的顺序装订成册(每页需加盖公章)；密封比价文件中的各种资质证明材料应一并装订。

11）密封比价文件一式2份（正本、副本各1份，并各加盖“正本、副本”印章），装订成册，不得活页，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版询比价文件一份（询比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF 格式）。

12）所有密封比价文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

13）所有密封比价文件需委派专人或邮递送至神华上航疏浚公司。

14）由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致比价文件丢失或损坏，我方将不承担任何责任。

15）密封比价文件的修改与撤回

（1）、在投标截止时间以后，不能更改比价文件。

（2）、比价文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达比价方，但不退还询比价文件。

16）投标报价均以人民币报价。

17）密封比价项目总价一经中标，则不因任何因素而作调整。
7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

8、售后服务：本批采购项目若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品。密封比价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效密封比价响应。
9、密封比价响应报价要求：密封比价响应总报价为项目送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括制造、运输、装卸、保险费、采购保管、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

10、报价方不得虚报各项技术指标，所供若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
11、评审、定标原则：在所有的密封比价文件符合或高于密封比价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商。

12、验收方法及标准

1）、验收依据：密封比价文件、密封比价响应文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2）、验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

13、评价标准

本项目以最低询比价报价（恶意报价除外）为评定标准。

1）满足项目需求的前提下首先对询比价文件的符合性、完整性和有效性进行评审，不合格的按废标处理。

2）对投标人的投标金额作为依据进行高低排序，确定中选的项目投标人。

3）如出现不符合下列几种成交标准的，则本次密封比价失败。具体成交标准如下：

（1）、完全符合密封比价文件要求，实质性响应大于等于三家的（包括技术正偏离），根据符合采购需求、质量和服务相等前提下报价最低的原则确定成交承包商。

（2）、完全符合密封比价文件要求，实质性响应（包括技术正偏离）不足三家，经密封比价小组评定、采购人认可，可根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人（报价在控制价内）。

（3）、本次密封比价采购只允许在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

（4）、本次密封比价采购设有控制价为37.63万元，超过控制价的为无效标。

14、出现下列情况之一者，投标文件无效：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）密封比价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）密封比价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应密封比价文件要求。

（4）未提供密封比价响应书、报价一览表、项目说明一览表、售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对密封比价响应代表的密封比价响应授权书原件、密封比价响应产品所有的彩图及检验资料。

15、报价文件提交

报价文件必须在2018年11月14日11:00时前送到沧州市渤海新区神华上航疏浚公司（原神华黄骅港务公司综合楼）；过期不予受理。

报价清单要求盖章或签字。

如果报价承包商未按要求准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给承包商，自动取消报价资格。承包商应仔细阅读密封比价文件中的所有内容，按照密封比价文件及报价规格要求，详细编制报价文件，并对密封比价文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与密封比价文件要求的全部条款、条件和质量等没有重大偏离的。未实质上响应的报价文件将被拒绝，但允许密封比价服务在满足密封比价服务要求的前提下出现的偏离（须经密封比价小组评定和采购人许可，才能作为承包商实质性响应）。

16、合同价款与支付

1）合同价款

（1）本合同价款采用固定单次价格合同方式确定。

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：无

2）采购项目预付款

本采购无预付款。

3）采购项目款（进度款）支付

双方约定的采购项目款（进度款）支付的方式和时间：

中选方按采购方要求的数量、规格提供采购服务，在双方核实、确认服务质量后，中选方提供增值税专用发票，20日内采购方开展结算工作，具体结算方式按照合同最终签订为准。

4）合同最后签订为固定总价合同，结算完成所有货款合同法定效力自行终止。

17、联系方式

联 系 人：宋子路                 电话/传真：18932799897
地址：河北省沧州市渤海新区神华上航疏浚有限责任公司
二〇一八年十月二十一日
参考格式

附件1

密封比价响应声明书
 致： （密封比价响应供应商单位名称）  
根据贵方为 （密封比价项目名称）   密封比价项目及服务的密封比价邀请，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表密封比价响应供应商 （密封比价响应供应商单位名称、地址） 提交以下文件正本一份和副本一份。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、密封比价响应供应商将按密封比价文件规定履行合同责任和义务。

2、密封比价响应供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、密封比价响应供应商同意提供采购方可能要求的与其密封比价响应文件有关的一切数据或资料。
4、与本密封比价响应有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                            邮编：              

电话：                            传真：            

密封比价响应供应商的姓名、职务：                            
密封比价响应供应商（加盖公章）：                          
日期：     年      月      日 

附件2

报价一览表

采购单位名称：

在研究了密封比价文件中所有文件后，我司对            采购项目密封比价响应报价如下： 

	序号
	项目名称及规格
	数量
	密封比价响应单价

（元/套）
	合计金额

（元）
	交付使用期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	合计总价（大写）：                                          ￥：


（此表可延长）

密封比价响应供应商（签字）：                               日期：                       

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

  2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

  3、密封比价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

4、此表应经法定代表人或密封比价响应供应商授权代表签名，并盖上公章。

供应商名称：                  

法定代表人或授权密封比价响应供应商代表：                  

日    期：：     年      月      日   

附件3

规格、技术参数偏离表

密封比价响应供应商单位名称（加盖公章）：                     密封比价编号：
	序号
	项目名称
	技术参数
	密封比价响应参数
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（此表可延长）

密封比价响应供应商代表签字：                                   
日期：          年       月       日 

附件4           

投标项目简要说明一览表

密封比价响应供应商单位（加盖公章）：                         密封比价编号                                  

	序号
	项目名称
	产地、品牌规格型号及主要技术参数

（含材质、性能说明）
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


（此表可延长）

密封比价响应供应商代表（签字）：                               日期：                
*密封比价响应项目序号必须与密封比价项目一览表的序号一致。

附件5             

法定代表人授权书（原件）

采购单位名称：

（密封比价响应供应商全称）法定代表人          授权  （密封比价响应供应商代表姓名）为密封比价响应供应商代表，代表本公司参加贵公司组织的            项目密封比价活动，全权代表本公司处理密封比价响应报价过程的一切事宜，包括但不限于：密封比价响应、参与谈判、签约等。密封比价响应供应商代表在密封比价响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。密封比价响应供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

密封比价响应供应商代表：                 身份证号：                        

单位：                       部门：             职务：                        
详细通讯地址：               邮政编码：           电话：                      
附：被授权人身份证件

                                        授权方

                                       密封比价响应供应商（全称并加盖公章）：            
                                        法定代表人签字：                     
                                              日    期：                    
                                         被授权方

                                        密封比价响应供应商代表签字：                    
                                              日    期：                    
附件6

售后服务计划

主要内容应包括：

1、售后服务：密封比价响应供应商应履行《与采购项目相关的要求》第8项相关规定。

附件7

密封比价响应产品的彩图
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