
神华黄骅港务公司港区船舶污染海洋环境评估项目技术规格书
一、总则
神华黄骅港务有限责任公司围绕“建设具有国际竞争力的世界一流绿色智慧港口”的总体目标，严格落实国家相关法律法规要求，高度重视海洋污染环境管控。
神华黄骅港港区包括煤炭一期工程、煤炭一期完善项目、煤炭二期工程、煤炭二期扩容工程、煤炭二期扩容完善工程、煤炭三期工程、煤炭四期工程、杂货码头工程、化工码头改造工程。根据国家法律法规和文件的相关技术要求，各项目建设时均已开展了船舶污染海洋环境风险评价工作，各期项目均已通过国家环保竣工验收。近年来国家对海洋环境的管理要求越来越严格，新的法律法规不断出台，我公司为进一步提升环保管理水平，落实海洋管理职责，拟对神华黄骅港港区整体开展船舶污染海洋环境风险与污染防治能力进行评估，对船舶污染应急预案进行编制评审工作。

本项目包括对神华黄骅港港区全部工程船舶污染海洋环境风险与污染防治能力进行评估，对船舶污染应急预案进行编制评审等相关技术服务，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》和《防治船舶污染海洋环境能力专项验收实施细则》《船舶污染海洋环境风险评价技术规范（试行）》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《河北省船舶污染事故应急预案（2017）》等国家法律法规、标准、规范开展工作，工作内容包含：船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估技术服务，现场调研和基础资料收集，评估报告和应急预案的编制，专家评审及政府主管部门备案等工作。
二、工程概况

神华黄骅港港区位于河北省渤海湾西南岸，大口河河口外北侧海区。距黄骅市约45km，距沧州市约90km，地理坐标为北纬38°19′，东经117°52′。公司现有泊位工程均已通过竣工环保验收，黄骅港现有泊位工程建设情况如下：
	序号
	项目名称
	建设规模

	1
	一期工程
	包括2座5万吨级和1座3.5万吨级煤炭装船专用泊位，吞吐量3000万吨/年。

	2
	一期完善项目
	包括1座1万吨级泊位，新增吞吐量500万吨/年。

	3
	二期工程
	包括2座5万吨级和1座10万吨级煤炭装船专用泊位，码头总长度950m。卸车能力3600万吨/年，其中有600万吨/年向黄骅电厂供煤，装船能力3000万吨/年。

	4
	二期扩容工程
	包括翻车机房一座，配备翻车机三台和相应的皮带机，新建铁路车场、道路以及其他配套设施。新增卸车能力1900万吨/年。

	5
	二期扩容完善工程
	包括一座5万吨级码头，码头岸线总长为310米，引桥总长为118米。码头年运量1300万吨/年。

	6
	三期工程
	包括4座5万吨级的专业化煤炭装船泊位，年吞吐量5000万吨。码头结构按7万吨级，其中1个泊位结构按10万吨级预留。建设煤炭筒仓24个，容量72万吨；建设2条卸车线，每条卸车线布置1台四翻翻车机，全部布置在港区西北侧。

	7
	四期工程
	包括1个10万吨级、2个7万吨级和1个3.5万吨级煤炭装船泊位（与三期工程共用码头结构），泊位长度1072.5m；采用栈桥式布置，新建1个5万吨级煤炭装船泊位（17#泊位），码头长度310m；陆域建设筒仓堆存区（共24座3万吨圆形筒仓）、露天堆场、翻车机房、铁路线、生产及辅助建筑物以及供电照明、给排水等辅助设施。工程设计吞吐量5000万吨/年。

	8
	杂货码头工程
	2个1.5万吨级通用散杂货泊位，码头总长626.7m，设计年吞吐量165万吨。

	9
	化工码头改造工程
	设计船型为2万吨级，兼顾1千--5万吨级船靠泊，原输送介质为甲类液体化学品，现改为输送油品，包括原油和燃料油，总运量480万吨/年，全部为卸船。


三、招标范围

本次招标范围为神华黄骅港港区（包括煤炭一期工程、煤炭一期完善项目、煤炭二期工程、煤炭二期扩容工程、煤炭二期扩容完善工程、煤炭三期工程、煤炭四期工程、杂货码头工程、化工码头改造工程）船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估和船舶污染应急预案编制评审工作，包含船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估技术服务、现场调研和基础资料收集、评估报告和应急预案的编制、专家评审及政府主管部门备案等工作。

1. 船舶污染应急预案内容：

项目承担单位应根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》《河北省船舶污染事故应急预案（2017）》等国家相关法律法规的要求，编制完成《神华黄骅港务公司船舶污染应急预案》，预案应对存在的船舶污染危害因素进行分析，结合神华黄骅港务公司实际情况，充分考虑与现行国家、省市突发事件应急处置相关法规、预案的衔接，明确应急组织指挥体系以及各应急处置环节等内容，能够指导神华黄骅港务公司对船舶污染应急处置工作的开展。针对导致环境污染的因素，如油轮起火、船舶碰撞、油仓泄露等能引起较大危害性的事件，编制相应的专项应急处置方案。组织并通过专家评审；根据现行法律法规政策要求完成政府主管部门备案。

2. 船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估内容：
项目承担单位应根据《船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》（交通运输部2011年4号令）等国家相关法律法规的要求，编制完成《神华黄骅港港区船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估报告书》，报告书应对全港建设项目船舶污染海洋环境风险与污染防治能力建设情况进行回顾；开展区域环境变化情况分析；对各项目的船舶污染海洋环境风险评价报告书的环境影响预测结论进行验证，根据现行法律法规的要求提出补救方案和改进措施；提出后续船舶污染海洋环境保护管理和污染防治能力建设情况的建议，组织并通过专家评审；根据现行法律法规政策要求完成政府主管部门备案。

3.专家评审会会务工作：
项目承担单位负责组织专家评审会，并承担相关费用。

4.备案工作：
项目承担单位负责按照国家法律、法规要求，完成在政府相关部门的备案工作。
四、技术要求与指标

本项目技术服务应满足《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》和《防治船舶污染海洋环境能力专项验收实施细则》、《船舶污染海洋环境风险评价技术规范（试行）》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《河北省船舶污染事故应急预案（2017）》等法律法规及相关技术标准规范要求，达到国家、河北省、沧州市关于港口风险管理及应急设施配备方面的有关政策、法规、标准、规定的要求。
五、投标人服务内容要求

根据国家、河北省、沧州市关于防治船舶污染海洋环境风险管理及应急设施配备方面的有关政策、法规、标准、规定要求，在对工程方案、环境基础条件及敏感资源分布、区域应急管理现状、区域应急设施配备等情况进行现场调查和资料收集的基础上，完成神华黄骅港港区船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估和船舶污染应急预案编制评审工作，编制《神华黄骅港港区船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估报告书》和《神华黄骅港务公司船舶污染应急预案》，并指导神华黄骅港务公司应急资源配备和应急工作的开展。

船舶污染应急预案应结合神华黄骅港务公司实际情况，在港务公司应急能力基础上进行编制，充分考虑与国家、河北省、沧州市、港务公司应急预案体系相结合，明确应急组织机构和相关人员职责，明确船舶污染应急处置的技术要求和处置措施，对港务公司后续应急物资的配备和应急工作的开展进行指导，提高港务公司船舶污染应急处置能力。预案应包含但不限于以下内容：
（1）总则

（2）机构组成（组织体系和机构）

（3）预警、险情及等级 

（4）预警信息与险情信息来源

（5）应急响应（包括预警信息的发布、响应报告、应急响应的决策与启动、协助执行应急响应、应急力量响应、初始评估）

（6）先期处置

（7）应急响应的结束

（8）应急保障（包括通讯保障、应急力量保障、应急物资保障、应急资金保障、医疗和治安保障 ）         

（9）宣传报导

（10）培训、演习、体系修改和评估

（11）体系实施
船舶污染海洋环境风险与污染防治能力评估报告书应包含但不限于以下内容：
总则（主要包括：风险评价目的、编制依据、风险评价标准、控制污染与保护目标、风险评价工作等级和评价范围、风险评估的内容和步骤等）
现状分析（主要包括：港区工程概况、环境概况、水路交通概况、船舶事故统计与分析、船舶事故发生频率、污染量统计与分析、事故多发区、应急能力现状、环境敏感现状网格图等）；

风险识别（主要包括：风险识别的目的和方法、风险识别的范围和类型、数据资料收集调研和现场踏勘、风险因素分析等）
源项分析（主要包括：分析的目的和内容、事故发生概率预测、污染量预测等）
风险影响预测（主要包括：污染物在水中的扩散预测等）
风险评价（主要包括：事故危害后果预测、高风险区预测、预测结果图、风险矩阵、风险可接受水平分析等）
区域应急体系现状及应急能力分析（主要包括：区域应急体系情况、工程应急体系现状、区域应急资源情况、工程应急资源配置情况、区域现有应急能力综合分析等）
降低风险对策（主要包括：降低事故概率的对策、减轻事故后果的对策等）
费用效益分析（主要包括：定性分析、定量分析、费用效益分析结果等）
应急设备库建设和营运管理建议（主要包括：根据《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451-2017）等国家规范要求及风险评估结论提出应急设备物资配置建议、应急设备库管理及应急设备养护建议等）；
评价结论和建议（高风险区域、主要的风险因素、污染事故发生概率和污染量预测、危害后果的预测结果、降低风险对策和应急能力建设需求、整改建议、综合评价结论）；
报告书附件。

六、时间要求

工作进度要求：总工期5个月。合同签订后4个月内完成编制工作，编制完成后1个月内组织专家评审会，按程序完成到政府相关主管部门备案。
七、知识产权归属
本项目形成的专利、技术秘密等知识产权归神华黄骅港务有限责任公司和中标人共同所有。神华黄骅港务有限责任公司可根据实际生产管理需要，将项目实施产生的成果与港内其他项目共享，中标人应积极配合。
八、投标人投标文件（技术标部分）应包含但不限于以下内容及要求：

1.对工作的理解；
2.工作大纲；
3.服务细则及方案；
4.工作重点、难点及其解决措施；
5.工作进度计划安排及保障措施；
6.建议及承诺。

