[bookmark: _GoBack]神华集团黄骅港大宗货物客户交易市场
工程防雷检测技术服务要求

项目采购人：神华黄骅港务有限责任公司
项目概况：神华集团黄骅港大宗货物客户交易市场总建筑面积55108m2。主楼地上11 层，地下1 层，建筑高度：52.35m。裙楼1-2层。地上建筑面积为43334m2，地下建筑面积为11774m2。
技术要求：该次检测是根据《沧州渤海新区城市规划建设局关于房屋建筑和市政基础设施防雷工程监督管理事项的通知》，对项目接地电阻、避雷接地电阻、接地（等电位）导通性能、接闪器支架垂直拉力、SPD浪涌保护器的测试，并出具防雷检测装置工程检测技术报告。
服务时间:10天。
