生产一二三部维修基地标识标牌制作安装项目技术规格书
1.项目概述及总体要求

1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司生产一二三部维修基地标识标牌制作安装项目承包的技术要求。
1.2承包方提供的规格及材料应完全遵循本技术规格书的要求。

2.项目内容、工期、主要材质规格

2.1 本项目为神华黄骅港务公司生产一二三部维修基地标识标牌制作安装，并对部分导图、流程图等背景、排版进行美观设计安装。具体详见2.4。

2.2项目施工程序：设计制作→安装→项目验收。

2.3项目工期：收到中选通知书后10天完成设计及制作，15天完成安装及验收。以上合计总工期25天。
2.4生产一二三部维修基地标识标牌制作安装项目材质、规格等技术清单
	序号
	名称
	内容
	地点
	材质
	尺寸、颜色、样式及安装
	数量
	备注

	1
	标牌
	国家能源集团；CHN ENERGY；集团LOGO
	生产一部一期堆场区维修基地
	金属UV 耐腐蚀金属外壳 40*60方管框架2.5厚  发光字
	LOGO 74*100cm ；中文29*29cm 黑色；英文16*15cm 黑色
	1
	生产一部

	2
	标牌
	生产一部维修基地
	生产一部一期堆场区维修基地
	耐腐蚀金属外壳 40*60方管框架2.5厚 发光字
	100*100cm 黑字
	1
	

	3
	标牌
	诚信开放包容创新
	生产一部一期堆场区维修基地
	反光膜+彩板+金属框架
	80*80cm 蓝底白字
	1
	

	4
	标牌
	国家能源集团；CHN ENERGY；集团LOGO
	生产一部四期堆场区维修基地
	金属UV 耐腐蚀金属外壳 40*60方管框架2.5厚  发光字
	LOGO 74*100cm ；中文29*29cm 黑色；英文16*15cm 黑色
	1
	

	5
	标牌
	生产一部维修基地
	生产一部四期堆场区维修基地
	耐腐蚀金属外壳 40*60方管框架2.5厚 发光字
	100*100cm 黑字
	1
	

	6
	标牌
	诚信开放包容创新
	生产一部四期堆场区维修基地
	反光膜+彩板+金属框架
	80*80cm 蓝底白字
	1
	

	7
	标牌
	国家能源集团；CHN ENERGY；集团LOGO
	生产二部堆场区维修基地
	金属UV 耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚  黑白发光字
	LOGO 74*100cm；文字29*29 黑色；英文16*15 黑色
	1
	生产二部

	8
	标牌
	国家能源集团；CHN ENERGY；集团LOGO
	生产二部翻车机区维修基地
	金属UV 耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚  黑白发光字
	LOGO 74*100cm；文字29*29 黑色；英文16*15 黑色
	1
	

	9
	标牌
	生产二部堆场区维修基地
	生产二部堆场区维修基地
	耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚   黑白发光字
	100*100cm 黑字
	1
	

	10
	标牌
	生产二部翻车机区维修基地
	生产二部翻车机区维修基地
	耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚   黑白发光字
	100*100cm 黑字
	1
	

	11
	标牌
	维修基地简介
	生产二部翻、堆维修基地
	镀锌管框架+高清刀刮布+304不锈钢边框
	155*319cm
	2
	

	12
	标牌
	区域流程图
	生产二部翻、堆维修基地
	镀锌管框架+高清刀刮布+304不锈钢边框
	155*349cm
	2
	

	13
	标牌
	各功能区标牌
	生产二部翻、堆维修基地
	铝合金uv喷
	26*10cm
	28
	

	14
	标牌
	区域标示牌
	生产二部翻、堆维修基地
	铝合金 反光贴
	400*200mm
	33
	

	15
	标牌
	工属具操作规程
	生产二部翻、堆维修基地
	PVC板写真加塑料边框
	750*500mm
	14
	

	16
	标牌
	岗位职责
	生产二部翻、堆维修基地
	PVC板写真加塑料边框
	750*500mm
	24
	

	17
	标牌
	节约用水标识牌
	生产二部翻、堆维修基地
	PVC
	260*100mm
	2
	

	18
	标牌
	随手冲洗标识牌
	生产二部翻、堆维修基地
	PVC
	260*100mm
	8
	

	19
	标牌
	国家能源集团；CHN ENERGY；集团LOGO
	生产三部筒仓区维修基地
	金属UV 耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚  发光字
	LOGO74*100cm
	1
	生产三部

	20
	
	
	
	
	文字29*29cm黑色
	
	

	21
	
	
	
	
	英文16*15cm黑色
	
	

	22
	标牌
	生产三部筒仓区维修基地
	生产三部筒仓区维修基地
	耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚   发光字
	100*100cm 黑字
	1
	

	23
	标牌
	侯工室1
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	24
	标牌
	侯工室2
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	25
	标牌
	电气库1
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	26
	标牌
	电气库2
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	27
	标牌
	机械材料库1
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	28
	标牌
	机械材料库2
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	29
	标牌
	工具间
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	30
	标牌
	维修间
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	31
	标牌
	会议室
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	32
	标牌
	办公室
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	33
	标牌
	更衣室
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	34
	标牌
	卫生间
	生产三部筒仓区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	35
	标牌
	国家能源集团；CHN ENERGY；集团LOGO
	生产三部翻车机区维修基地
	金属UV 耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚  发光字
	LOGO74*100cm
	1
	

	36
	
	
	
	
	文字29*29cm 黑色
	
	

	37
	
	
	
	
	英文16*15cm 黑色
	
	

	38
	标牌
	生产三部翻车机区维修基地
	生产三部翻车机区维修基地
	耐腐蚀金属外壳 4*6方管框架2.5厚   发光字
	100*100cm 黑字
	1
	

	39
	标牌
	侯工室
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	40
	标牌
	电气库
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	41
	标牌
	机械材料库1
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	42
	标牌
	机械材料库2
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	43
	标牌
	工具间
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	44
	标牌
	维修间
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	45
	标牌
	会议室
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	46
	标牌
	办公室
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	47
	标牌
	更衣室
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	48
	标牌
	卫生间
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	49
	标牌
	配电室
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	

	50
	标牌
	网络控制室
	生产三部翻车机区维修基地
	铝合金uv喷
	33*15cm
	1
	


备注：以上材质质量不得低于表中要求。
3.项目要求

3.1施工进场前按发包方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。

3.2承包方严格遵守发包方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.项目验收和质量保证

4.1项目完工后承包方会同发包方项目主管部门进行预验，通过观看整体效果、查看材质质量确保项目效果与技术规格承诺一致。
4.2售后服务：项目验收合格后1年内，在保修期内发生材质断裂、脱皮等情况承包方均应免费解决维修。
