附件1：
神华上航疏浚有限责任公司
船舶安全状况勘察评估技术服务项目

技术规格书
采购人：神华上航疏浚有限责任公司
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报价人须知
1.请报价人在报价前仔细阅读本技术部分说明。

2.本文件部分条款由通用部分和专用部分共同组成。专用部分是对通用部分的补充和完善，两部分应对照阅读。若通用部分和专用部分对同一内容的表述出现相互矛盾或不一致时，则此内容的表述以专用部分为准。

3.专用部分表述为“无”的条款，即为对通用部分无补充和完善，该条款全部以通用部分表述为准。

总体要求

1.1本技术部分仅适用于本服务项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。 

1.3本采购文件使用的标准，如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在合同生效后，采购人有权提出因国家、地方及行业规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，报价人应遵守这个要求。 

1.4本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，报价人应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。报价人不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。

1.5本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由报价人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.6报价人可在报价文件中引用本技术部分的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术部分作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将被作为无效报价。

1.7除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.8本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

项目概况

根据国家能源集团公司《关于开展老旧船舶船体结构、机电设备隐患排查及航行安全管理的紧急通知》（国家能源安环〔2022〕712号文）要求，疏浚公司计划邀请外部专家对公司所属两条挖泥船和一条交通船安全状况进行勘察和评估，现拟定船舶安全状况勘察评估技术服务项目采购计划。
采购范围

3.1服务范围

公司船舶安全状况勘察评估技术服务项目，项目船舶：神华浚1轮、神华浚7轮和神华交通轮。

3.2服务期限

供应商需在2023年3月15日前完成全部服务项目。

3.3服务地点

黄骅港海域。

3.4服务内容

3.4.1船舶状况勘验工作范围：
	工作范围
	具体内容

	1.船体结构
	船壳板：从外部检查船壳板水线以上可见部分的锈蚀、变形及涂层状况；从机舱和艏部物料舱等可进入舱室内部检查船壳板、舱底板及构件的锈蚀、变形及涂层状况；

船舶主甲板、艏部甲板和艉部甲板的锈蚀、变形及涂层状况；

生活区外部围壁和各层甲板（包括罗经甲板）的腐蚀、变形及涂层状况。

防撞碰垫布置和状况；

查阅最近一次测厚报告。

	2.船体舾装和甲板机械
	甲板锚缆机的结构和机械状况；

挖泥设备的结构和机械状况；

挖泥设备液压系统的机械状况；

舾装数，锚型式、数量，锚链（索）状况；

舷墙、栏杆和扶手状况；

水密门窗、测量孔、通风筒和空气管状况；

居住舱室布置、照明、楼梯通道和通风措施。

	3.消防设备
	防火结构布置及防火门；

固定灭火系统；

火灾探测及报警系统涉及范围及总体技术状况；

移动式灭火设备的配备、布置及技术状况；

主消防泵及应急消防泵的技术状况；

消防员装备的数量、存放位置。

	4.救生设备
	救生艇数量、降落装置保养情况、额定乘员数量，证书及检验报告；

救生筏数量、证书以及年度检查维修记录；

救生衣、保温救生服、救生圈；

应急遇险信号；

其他救生设备的配备及技术状况。

	5.机舱设备
	主机外观检查及功能试验；

离合器外观检查及功能试验；

发电机组外观检查及功能试验；

舵桨系统或舵及轴系统外观检查及功能试验；

锅炉外观检查及功能试验；

主机、发电机组等冷却器外观检查；

泥泵等泵浦及管线的检查和试验；

海水管系外观检查；

燃油管系外观检查；

滑油管系外观检查；

消防水管系外观检查，系统功能试验；

速闭阀系统功能试验；

风机应急切断功能试验；

温度、压力表及传感器外观检查；

各液舱、独立仓柜液位计外观检查；

主配电板及全船分电箱、配电箱外观检查；

变压器、变频器等电气设备外观检查；

全船电力系统绝缘性检查。

	6.通导设备
	检查试验通导设备的配备和工况；

检查故障报警及显示。


3.4.2服务船舶清单及费用预算：
	序号
	船舶名称
	船舶类型
	费用预算

	1
	神华浚1
	耙吸式挖泥船
	50000

	2
	神华浚7
	绞吸式挖泥船
	35000

	3
	神华交通
	交通船
	10000

	合计
	95000


注：上述费用为包括差旅费、报告费和增值税费等全部费用的包干价。
标准与规范

4.1通用部分

本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

本项目在执行法律要求外，还须执行国家能源集团、采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所参照标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）

（1）中国船级社《现有船状态评估程序（CAP）指南》2020版。

第五章 技术要求

5.1通用部分

5.1.1报价人应按国家法律法规、本技术要求规定做好服务工作。

5.1.2报价人应完善服务措施，对服务过程中安全、组织、服务等内容进行具体说明。
5.2专用部分
5.2.1供应商需参照中国船级社《现有船状态评估程序（CAP）指南》2020版要求，每条船舶分别出具正式安全现状评估报告；

5.2.2供应商应保证在接到我公司服务要求五日内安排勘察作业。

项目组织与管理

6.1人员配置及组织

6.1.1通用部分

报价人应针对本项目成立专门的组织机构以对其履行合同项目的行为进行管理。该组织机构应为报价人履行其在合同项目的唯一机构，其所有行为均视为报价人本身的行为。

（3）必须具备符合国家相关标准、规范要求的人员配置，作业人员必须符合从事道路运输的相关条件，并经过正规培训且取得相应资格或资质。作业人员应有良好的职业道德和履职记录。

（4）当采购人有合理理由认为任何作业人员不符合本项目要求时，采购人有权要求报价人更换，报价人应无条件执行。
6.1.2专用部分

从业人员技术要求
报价人指定的作业人员应身体健康、无精神疾病、传染性疾病等；应道德良好、无劣迹、无前科。
6.2器械、工具及材料

6.2.1通用部分

本项目所涉及的材料、设备、工器具、仪器仪表、安全防护措施等均由报价人负责提供。

报价人所用的工器具、仪器仪表、特种设备等必须符合相关规定，校验合格。

6.2.2专用部分

无

6.3安全文明管理

6.3.1通用部分
报价人应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及采购人相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。

报价人应明确各级安全职责和安全控制重点，建立完整的安全保证体系和监督体系，制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行；做好安全技术交底，加强内部安全培训；建立安全机构，按规定配备安全管理人员；配备符合国家规定的合格劳动防护用品和工器具。

报价人在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。

项目实施过程中，采购人有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，报价人应遵照执行。

6.3.2专用部分

无。

6.4保密要求

6.4.1通用部分

（1）采购人和报价人双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

（2）报价人需执行采购人的保密规定。
6.4.2专用部分

无。
6.5 其他

无。

成果及考评

7.1成果

7.1.1通用部分

报价人应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的工具和材料，完成项目内容，保证项目质量。

报价人所提供的项目过程资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。
本项目所有技术成果属于采购人所有。

7.1.2专用部分

服务结束后，提供每船2份，共计6份纸质版安全现状评估报告；

服务结束后，提供每船1份，共计3份电子可编辑版安全现状评估报告。

7.2考评

7.2.1通用部分

在本服务工作期间，采购人有权对报价人进行考评，具体考评方式见专用部分。

因本服务工作失误造成采购人损失的，采购人除追究报价人违约责任外，有权根据责任划分对报价人进行考核。

7.2.2专用部分

无。
其他
8.1结算付款
服务结束，乙方出具安全评估报告，并开具增值税发票，甲方经办人核实确认，确认无误后，甲方办理付款，由甲方财务汇入乙方指定账户。
